НАРУЧИЛАЦ:

Ј.К.П за стамбене услуге „Бор“

Ул. Николе Пашића бр.14

Број:3567/2022

Датум: 18.05.2022.

Број набавке РД 12/2022

Предмет: Позив за достављање понуде

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке услуга број **РД 12/2022 - НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, БРОЈ НАБАВКЕ РД 12/2022**

 доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуде: | **23.05.2022.године до 10:00 часова** |
| Начин достављања понуде: | e-mail: javnenabavke.jpbor@gmail.comлисно или поштом (ЈКП за стамбене услуге „Бор“ул. Николе Пашића бр.14 Бор) |
| Обавезни елементи понуде: | Попуњен образац понуде према спецификацији |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | 1. Економски најповољнија понуда по основу критеријума – **цена**
2. Уколико две или више понуда имају једнаку цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који нуди краћи рок испоруке.
 |
| РЕЗЕРВНИ КРЕИТЕРИЈУМ | РОК ПЛАЋАЊА: у случају када две или више понуда имају исту цену, у том случају наручилац додељује уговор понуђачу који понуди дужи рок плаћања. |
| Особа за контакт: |  Маја Гуран 060/2301060 |

Попуњен, потписан и оверен Образац понуде се доставља скениран на назнчени е-мејл, на горе наведени број факса,поштом или лично, **са назнаком поступка за који се доставља-„НЕ ОТВАРАТИ ЗА НАБАВКУ БРОЈ У РД 12/2022 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ“**.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:**

Понуда број\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.године за набавку број **РД 12/2022 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ**

Општи подаци о понуђачу:

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број ПИБ |  |
| Име осове за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (мејл) |  |
| Телефон  |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговра |  |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ**

**РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ**

1. ČITAČ LIČNE KARTE – Potrebna količina – **10 kom**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip konekcije | USB 2.0 type-A |
| Ulazni napon / Struja | 5.0 V DC 500 mA max. |
| Kompatibilnost | 1.8 V/3 V/5 V cards PC/SC 1.0 and 2.0ISO/IEC 7816 class A, B and CT=0,T=1 protocol2-wire, 3-wire or I2C Interface synchronous cardEMV2 2000 Level 1USB CCID Transport Specification Rev1.1 |
| Podržani operativni sistemi | Windows 7/8/10Mac OS Catalina 10.15 ili noviji |

1. REK ORMAR – Potrebna količina - **1**

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta | Nazidni rack orman |
| Veličina | 6U/19 |
| Dimenzije | 600x450x370mm |
| Nosivost | 60kg |
| Ostalo | Rek orman 6U/19" - otvori za montažu ventilatora na krovu i na dnu, fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, nosivost 60kg |

1. SSD Hard disk – Potebna količina - **20 kom**

|  |  |
| --- | --- |
| Kapacitet | **240GB** |
| Format | **2.5''** |
| Interfejs | **SATA III** |
| Brzina čitanja | **do 560 MB/s** |
| Brzina pisanja | **do 540 MB/s** |

1. UTP KABL Potrebna količina – **300m**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | UTP kabl |
| Kategorija | 6 |
| Opis | Mrežni kabl, pun presek. Kategorija: CAT6  |

1. UTP RJ 45 KONEKTOR – Potrebna količina – **200 kom**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | RJ-45 konektor kategorije 6 |

1. NAPAJANJE – Potebna količina – **5 kom**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip | Standardno |
| Oblik (Form factor) | ATX (PS2) |
| Izlazna snaga | 500 W |
| 20+4 pin | 1 |
| 4pin 12V | 1 |
| SATA | 2 |
| Molex 4 pin | 2 |
| Prečnik ventilatora | 12 cm |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ**

**БРОЈ НАБАВКЕ РД 12/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет набавке** | **Јединица мере** | **Количина**  | **Јединична цена** **без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **ČITAČ LIČNE KARTE**-Tip konekcijeUSB 2.0 type-A-Ulazni napon / Struja5.0 V DC 500 mA max.-Kompatibilnost1.8 V/3 V/5 V cards PC/SC 1.0 and 2.0ISO/IEC 7816 class A, B and CT=0,T=1 protocol2-wire, 3-wire or I2C Interface synchronous cardEMV2 2000 Level 1USB CCID Transport Specification Rev1.1-Podržani operativni sistemiWindows 7/8/10Mac OS Catalina 10.15 ili noviji | **Kom** | **10** |  |  |  |  |
| **REK ORMAR** -Vrsta: Nadzidni orman-Veličina: 6U/19“-Dimenzije: 600x450x370 mm- Nosivost: 60 kg-Ostalo: Rek orman 6U/19“ – otvori za montažu ventilatora na krovu i na dnu, fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19“, ulaz kabla na vrhu i dnu, nosivosti 60 kg | **Kom**  | 1 |  |  |  |  |
| **SSD HARD DISK**-Vrsta: 240 GB-Format: 2.5“-Interfejs: SATA III-Brzina čitanja: do 560 MB/s-Brzina pisanja: do 540 MB/s | **Kom** | **20** |  |  |  |  |
| **UTP KABL** -Model: UTP kabl-Kategorija: 6-Opis: Mrežni kabl, pun presek, Kategorija: CAT6 |  **m** | **300** |  |  |  |  |
| **UTP RJ 45 KONEKTOR****-**Opis: RJ-45 konektor kategorije 6 | **Kom**  | 200 |  |  |  |  |
| **NAPAJENJE**-Tip: Standardno-Oblik (Format factor): ATX (PS2)-Izlazna snaga: 500 W-20+4 pin: 1-4pin 12V: 1-SATA: 2-Molex 4 pin: 2-Prečnik ventilatora: 12 cm | **Kom** | **5** |  |  |  |  |
|  UKUPNO: |  |  |  |  |

**Напомена: Понуда се сматра прихватљивом уколико су сва поља попуњена, уколико није попуњено неко поље понуда ће се сматрати непотпуном и као таква ће бити одбачена.**

Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене:

* у колону јединична цена без пдв-а унeти јединичну цену без урачунате одговарајуће стопе пдв-а
* у колону јединична цена са пдв-ом унети јединичну цену урачунавајући одговарајућу стопу пдв-а
* у колону укупна цена без пдв-а унети укупну цену за дате количине без урачунате одговарајуће стопе пдв-а
* у колону укупна цена са пдв-ом унети укупну цену за дате количине урачунавајући одговарајућу стопу пдв-а
* укупну цену са и без пдв-а за дате количине и
* укупну цену без пдв-а и укупну цену са пдв-ом

 ПОНУЂАЧ

МЕСТО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДАТУМ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_