НАРУЧИЛАЦ:

Ј.К.П за стамбене услуге „Бор“

Ул. Николе Пашића бр.14

Број:

Датум:

Број набавке**: 19/2023**

**Предмет: Позив за достављање понуде**

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке радова на основу чл.27. став 1. Тачка 1. ЗЈН, на коју се Закон не примењује, редни број набавке **19/2023- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА КРОВА НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА – ЛОКАЛ У УЛ. ШИСТЕКОВА БР. 5 У БОРУ** доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет набавке: | **ХИДРОИЗОЛАЦИЈА КРОВА НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА – ЛОКАЛ У УЛ. ШИСТЕКОВА БР. 5 У БОРУ** |
| Критеријуми уа избор најповољније понуде: | 1. Економски најповољнија понуда по основу критеријума – цена
2. У случају једнаких понуђача цена предност за избор имаће понуђач који понуди дужи рок важења понуде
 |
| Рок за достављање понуде: |  **04 .07.2023. године до 12:00 часова** |
| Обавезни елемнети понуде: | Попуњен образац понуде према спецификацији,**МОРАЈУ БИТИ ПОПУЊЕНЕ СВЕ СТАВКЕ У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНА КАКО БИ ПОНУДА БИЛА ИСПРАВНА** |
| Особа за контакт и давање додатних појашњења: | Маја Гуран 060/2301060Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на е-маил: javnenabavke.jpbor@gmail.com и то један дан пре истека рока за подношење понуда |
| Начин достављања понуде: | 1. Попуњен потписан и скениран образац понуде са траженим доказима на е- маил: javnenabavke.jpbor@gmail.com или
2. Попуњен и потписан образац понуде са траженим доказима лично или поштом на адресу Јавног кмуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“, ул. Николе Пашића бр.14, 19210 Бор

с назнаком поступка за које се понуда доставља**„НЕ ОТВАРАТИ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 19/2023- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА КРОВА НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА – ЛОКАЛ У УЛ. ШИСТЕКОВА БР. 5 У БОРУ“** |

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда број \_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023.године за набавку број 19/2023 -**ХИДРОИЗОЛАЦИЈА КРОВА НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА – ЛОКАЛ У УЛ. ШИСТЕКОВА БР. 5 У БОРУ** за потребе Наручиоца за 2023.годину

Општи подаци о понуђачу

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број ПИБ |  |
| Име осове за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (мејл) |  |
| Телефон  |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговра |  |

**Предмет набавке: ХИДРОИЗОЛАЦИЈА КРОВА НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА – ЛОКАЛ У УЛ. ШИСТЕКОВА БР. 5 У БОРУ**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ХИДРОИЗОЛАЦИЈА КРОВА НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА – ЛОКАЛ У УЛ. ШИСТЕКОВА БР. 5 У БОРУ** |  |  |  |
|  |  |  |
| *Ред. број* | *Опис позиције* | *Јед.*  | *Количина* | *Јед. цена* | *Јед. цена* | *Укупна цена* | *Укупна цена* |  |  |  |
| *мер.* | *без пдв-а* | *са пдв-ом* | *без* | *са*  |  |  |  |
|  |  |  | *пдв-а* | *пдв-ом* |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** |  |  |  |
| 1 | Демонтажа кровног покривача од валовитог салонита. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију до 5 км. Обрачун вршити по м² косе кровне равни.  | м2 | 302,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена дотрајалих и оштећених чамових штафни 5/8 цм. Пре уградње штафне импрегнирати. Обрачун је по метру дужном, шут однети на депонију до 5 км. | м | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање трапезастог кровног лима у боји и дезену по избору инбеститора. Лим причвршћивати саморезујућим вијцима са подлошком и гумицом ради дихтовања. Обрачун вршити по м² косог крова. | м2 | 302,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и постављање лимених слемењака у боји и дезену кровног покривача. Лим причвршћивати саморезујућим вијцима са подлошком и гумицом ради дихтованја. Обрачун вршити по метру дужном. |  м | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Израда и монтажа вертикалних кружних олука од пластифицираног лима, развијене ширине 33 цм, дебљине 0,6 мм. Олуке спајати нитнама и залити силиконом све спојеве. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха. У цену урачунати рад и материјал. Обрачун по метру дужном. |  м | 18,00 |  |  |  |  |  |  |   |
| 6 | Израда и монтажа хоризонталних полукружних олука од пластифицираног лима, развијене ширине 33 цм, дебљине 0,6 мм. Олуке спајати нитнама и залити силиконом све спојеве. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха. У цену урачунати рад и материјал. Обрачун по метру дужном. | м | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Опшивање кровних ивица ветарлајсни, поцинкованим лимом развијене ширине 40 цм, дебљине 0,5 мм. Опшивање вршити у сарадњи са надзорним органом. Обрачун по метру дужном кровне ивице. | м | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **УКУПНА ВРЕДНОСТ:** |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |
| Гарантни рок на извршене радове (минимално 12 месеци) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци |
| Рок важења понуде (минимално 30 дана) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана |

**Напомена:** Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

|  |
| --- |
| Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене. |
| Једниничне цене у понуди као и укупна цена су непромениљиве за време важења уговора о  |
| набавци  |  |  |  |  |
| Дата цене са понудом је фиксна и није подложна било каквој промени |

Место\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Понуђач

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_